**Musterleistungsverzeichnis**

**Nutzungskategorie N1   
ausschließlich begehbare Flächen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bettung** |  |
|  |  |
| Es ist eine ungebundene Bettung laut Tabelle 2 der ZTV Wegebau in einer Schichtdicke von ca. 5 cm im verdichteten Zustand und einer Wasserdurchlässigkeit von mind. 2 x 10-4 m/s einzubauen  Material:  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |