**Musterleistungsverzeichnis**

**Nutzungskategorie N1
ausschließlich begehbare Flächen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bettung** |  |
|  |  |
| Es ist eine ungebundene Bettung laut Tabelle 2 der ZTV Wegebau in einer Schichtdicke von ca. 5 cm im verdichteten Zustand und einer Wasserdurchlässigkeit von mind. 2 x 10-4 m/s einzubauenMaterial: Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |