**Musterleistungsverzeichnis**

**Nutzungskategorie N1 ausschließlich begehbare Flächen**

 **Terrasse mit auskragender Bodenplatte
(wasserundurchlässiger Tragschicht)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nachbehandlung** |  |
|  |  |
| **Kunstharzgebundene Fugenmörtel**Während der Aushärtung (ca. 24 Stunden bei 20 °C) vor Feuchtigkeit (Kondensat, Niederschlag) schützen. Hierzu eine unterlüftete Folie aufbringen. In Mörtelbett gesetztes Pflaster wird nach der Verfugung erst nach ausreichender Erhärtung von Bettung und Fugenmörtel für den Verkehr freigegeben.pauschal |  EUR |
|  |  |
| **Zementgebundene Fugenmörtel**Bei zementgebundener Bettung und Verfugung ist eine Nachbehandlung erforderlich, auch vor der Verfugung. Hierzu ein helles Vlies aufbringen und feucht halten. Nach der Verfugung ist das Vlies 5 Tage feuchtzuhalten. In Mörtelbett gesetztes Pflaster wird nach der Verfugung erst nach ausreichender Erhärtung von Bettung und Fugenmörtel für den Verkehr freigegeben.pauschal |  EUR |
|  |  |