**Musterleistungsverzeichnis**

**Nutzungskategorie N2 mit Pkw ≤ 3,5 t befahrbar**

**außerhalb des Straßenverkehrs, z. B. Garagenzufahrten, Pkw-Stellplätze**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nachbehandlung** |  |
|  |  |
| **Kunstharzgebundene Fugenmörtel**  Während der Aushärtung (ca. 24 Stunden bei 20 °C) vor Feuchtigkeit (Kondensat, Niederschlag) schützen. Hierzu eine unterlüftete Folie aufbringen.  In Mörtelbett gesetztes Pflaster wird nach der Verfugung erst nach ausreichender Erhärtung von Bettung und Fugenmörtel für den Verkehr freigegeben.  pauschal | EUR |
|  |  |
| **Zementgebundene Fugenmörtel**  Bei zementgebundener Bettung und Verfugung ist eine Nachbehandlung erforderlich, auch vor der Verfugung. Hierzu ist ein helles Vlies aufzubringen und feuchtzuhalten. Nach der Verfugung das Vlies 5 Tage feuchthalten.  In Mörtelbett gesetztes Pflaster wird nach der Verfugung erst nach ausreichender Erhärtung von Bettung und Fugenmörtel für den Verkehr freigegeben.  pauschal | EUR |
|  |  |