**Musterleistungsverzeichnis**

**Nutzungskategorie N3 mit Pkw ≤ 3,5 t befahrbar**

**außerhalb des Straßenverkehrs mit gelegentlichem Schwerverkehr bis 20 t**

**(1 x Woche)**

**Entwässerungsrinne – Zeiler - Borde**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pflastersteine** |  |
|  |  |
| Rinne aus Pflastersteinen herstellen  Pflasterstreifen als Rinne in gebundener Ausführung einschl. erforderlicher Schnitte und Anpassungen herstellen.  **Pflastersteine aus Betonstein:**  Streifen -zeilig, ca. breit vor Bordstein  Pflastersteine nach DIN EN 1338/TL Pflaster-StB  Maße Abriebwiderstand „I“  Masseverlust nach Frost-/Tausalzprüfung abweichend von der TL Pflaster ≤ 0,4 kg/m², kein Einzelwert > 0,6 kg/m²  **Pflastersteine aus Naturstein:**  Streifen -zeilig, ca. breit vor Bordstein  Pflastersteine nach DIN EN 1342/TL Pflaster-StB  Nennmaße:  Petrographischer Name: | |
|  | |