**Musterleistungsverzeichnis**

**Nutzungskategorie N3 mit Pkw ≤ 3,5 t befahrbar**

**außerhalb des Straßenverkehrs mit gelegentlichem Schwerverkehr bis 20 t**

**(1 x Woche)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nachbehandlung** |  |
|  |  |
| **Zementgebundener Aufbau**  Bei zementgebundener Bettung und Verfugung ist eine Nachbehandlung erforderlich, auch zwischen Einbringen des Bettungsmörtels und der Verfugung. Hierzu ist ein helles Vlies aufzubringen und feuchtzuhalten. Nach der Verfugung ist das Vlies 5 Tage feuchtzuhalten.  In Mörtelbett gesetztes Pflaster wird nach der Verfugung erst nach ausreichender Erhärtung von Bettung und Fugenmörtel für den Verkehr freigegeben.  pauschal | EUR |
|  |  |
| **Kunstharzgebundene Fugenmörtel**  Während der Aushärtung (ca. 24 Stunden bei 20 °C) vor Feuchtigkeit (Kondensat, Niederschlag) schützen. Hierzu eine unterlüftete Folie aufbringen.  In Mörtelbett gesetztes Pflaster wird nach der Verfugung erst nach ausreichender Erhärtung von Bettung und Fugenmörtel für den Verkehr freigegeben.  pauschal | EUR |
|  |  |