**Musterleistungsverzeichnis**

**Öffentliche Wege, Straßen und Plätze nach RStO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Witterungsbedingte Nachbehandlung** |  |
|  |  |
| **Nachbehandlung bei kunstharzgebundener Verfugung**Sofern die Bettung hydraulisch gebunden ist, ist diese vor der Verfugung mit einem hellen Vlies abzudecken und feucht zu halten.Während der Aushärtung des kunstharzgebundene Fugenmörtels (ca. 24 Stunden bei 20 °C) vor Feuchtigkeit (Kondensat, Niederschlag) schützen. Hierzu eine unterlüftete Folie aufbringen. In Mörtelbett gesetztes Pflaster wird nach der Verfugung erst nach ausreichender Erhärtung von Bettung und Fugenmörtel für den Verkehr freigegeben.pauschal |  EUR |
|  |  |
|  |  |