**Musterleistungsverzeichnis**

**Öffentliche Wege, Straßen und Plätze nach RStO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Witterungsbedingte Nachbehandlung** |  |
|  |  |
| **Nachbehandlung bei kunstharzgebundener Verfugung**  Sofern die Bettung hydraulisch gebunden ist, ist diese vor der Verfugung mit einem hellen Vlies abzudecken und feucht zu halten.  Während der Aushärtung des kunstharzgebundene Fugenmörtels (ca. 24 Stunden bei 20 °C) vor Feuchtigkeit (Kondensat, Niederschlag) schützen. Hierzu eine unterlüftete Folie aufbringen.  In Mörtelbett gesetztes Pflaster wird nach der Verfugung erst nach ausreichender Erhärtung von Bettung und Fugenmörtel für den Verkehr freigegeben.  pauschal | EUR |
|  |  |
|  |  |