**Musterleistungsverzeichnis**

**Öffentliche Wege, Straßen und Plätze nach RStO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Witterungsbedingte Nachbehandlung** |  |
|  |  |
| **Nachbehandlung bei zementgebundenem Aufbau**Bei zementgebundener Bettung und Verfugung ist eine Nachbehandlung erforderlich, auch zwischen Einbringen des Bettungsmörtels und der Verfugung. Hierzu ist ein helles Vlies aufzubringen und feuchtzuhalten. Nach der Verfugung ist das helle Vlies ca. 5 Tage aufzubringen und feuchtzuhalgen. In Mörtelbett gesetztes Pflaster wird nach der Verfugung erst nach ausreichender Erhärtung von Bettung und Fugenmörtel für den Verkehr freigegeben.pauschal |  EUR |
|  |  |
|  |  |