**Musterleistungsverzeichnis**

**Öffentliche Wege, Straßen und Plätze nach RStO**

**Entwässerungsrinne – Zeiler - Borde**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bewegungsfugen** |  |
|  |  |
| **Produkt: JURAFLEX PE Universal-Fugenband**PE-Schaum mit hoher Dichte, hohes Rückstellvermögen über einen großen TemperaturbereichMaterialstärke: mmHöhe: mmEinheit lfmEinheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Produkt: JURAFLEX Rundschnur**geschlossenzellige PE-RundschnurDurchmesser: mmEinheit lfmEinheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Produkt: JURAFLEX Primer JF 22**Dichtungsmasse für saugende und nicht saugende MaterialienErgiebigkeit: ca. 80 – 100 lfm/1000 mlEinheit lfmEinheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Produkt: JURAFLEX PUR Dichtstoff**Bodenfugendichtstoff für Bewegungs- und Anschlussfugen im Innen- und AußenbereichErgiebigkeit: ca. 0,6 l Fugenvolumen/600 mlEinheit lfmEinheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |