**Musterleistungsverzeichnis**

**Öffentliche Wege, Straßen und Plätze nach RStO**

**Entwässerungsrinne – Zeiler - Borde**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bewegungsfugen** |  |
|  |  |
| **Produkt: JURAFLEX PE Universal-Fugenband** PE-Schaum mit hoher Dichte, hohes Rückstellvermögen über einen großen Temperaturbereich  Materialstärke: mm  Höhe: mm  Einheit lfm  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Produkt: JURAFLEX Rundschnur** geschlossenzellige PE-Rundschnur  Durchmesser: mm  Einheit lfm  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Produkt: JURAFLEX Primer JF 22** Dichtungsmasse für saugende und nicht saugende Materialien  Ergiebigkeit: ca. 80 – 100 lfm/1000 ml  Einheit lfm  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Produkt: JURAFLEX PUR Dichtstoff** Bodenfugendichtstoff für Bewegungs- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich  Ergiebigkeit: ca. 0,6 l Fugenvolumen/600 ml  Einheit lfm  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |