**Musterleistungsverzeichnis**

**Öffentliche Wege, Straßen und Plätze nach RStO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Haftvermittler bei kunstharzgebundener Bettung** |  |
|  |  |
| 2-komponentiges lösemittelfreies, dünnflüssiges Epoxidharzsystem als Grundierung und Mörtelharz.  Für eine kraftschlüssige Verbindung bei der Verlegung von Belagselementen. | |
|  |  |
| **Produkt: JURALITH Epoxy-Grundier- und Bindemittel EGB**  Verbrauch: ca. 1,2 - 1,5 kg/m² je Schicht  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |