**Musterleistungsverzeichnis**

**Öffentliche Wege, Straßen und Plätze nach RStO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Haftvermittler bei kunstharzgebundener Bettung** |  |
|  |  |
| 2-komponentiges lösemittelfreies, dünnflüssiges Epoxidharzsystem als Grundierung und Mörtelharz.Für eine kraftschlüssige Verbindung bei der Verlegung von Belagselementen. |
|  |  |
| **Produkt: JURALITH Epoxy-Grundier- und Bindemittel EGB**Verbrauch: ca. 1,2 - 1,5 kg/m² je SchichtEinheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |